Міністерство освіти і науки України

Державний професійно – технічний навчальний заклад

«Рівненський центр професійно – технічної освіти сервісу та дизайну»



Методична розробка уроку-вистави у віршах

на тему:

«Обробка прорізної кишені в рамку»

Підготувала

Майстер в/н:

Л. М. Колосюк

Мета:

* Навчальна:навчити правильно обробляти прорізні кишені в рамку;
* Розвиваюча: розвивати творчий підхід до виконання поставлених завдань; розвивати пам'ять, уяву, цікавість до професії;
* Виховна: виховувати любов до праці, посидючість

Тип уроку: урок – вистава.

Прилади і матеріали: мультимедійне обладнання та презентація до теми; швейне та прасувальне устаткування; прилади для ручних робіт, інструкційні карти, роз даткові папки з послідовністю обробки кишені в рамку.

Хід уроку

Добрий день, шановне панство,

Гості, учні і начальство!

Тема нашого уроку

Знадобиться цього року.

Це – кишені є обробка.

З інструментами коробку

Діставайте цього ранку.

А кишеня наша – в рамку!

Ось мета уроку цього:

Ви із дошки вибірково

Тему і мету спишіть,

Далі ручки відкладіть

І послухайте уважно,

Що розкажуть нам поважно

Ваші тут товариші.

Припиняю вже вірші.

Запитання будуть в прозі,

Запишіть усе, що взмозі!

Актуалізація опорних знань:

1. Для чого виконують дублювання деталей?

* Для запобігання від обсипання
* Для зменшення товщини виробу
* Для ущільнення тканини

1. Що таке запрасовування?

* Укладання припусків в один бік і закріплення їх за допомогою праски
* Зменшення товщини деталі
* Тимчасове закріплення двох або кількох шарів тканини

1. Яке призначення наперстка?

* Щоб захистити палець від проколювання голкою
* Щоб пришвидшити роботу
* Для краси

1. Намалюйте граматичне зображення кураєвого шва у просту рамку.

Що ж з завданнями, нівроку,

Впорались. Кладіть їх збоку.

Далі – тему ми нову вивчаєм,

Тож давайте пригадаєм

Техніку безпеки в прозі,

Чи у віршах? Хто що в змозі?

Хмара рук, бажання є,

Нехай Катрусенька встає.

Швидко з нами поділись.

Не соромся, усміхнись!

Як до ручної ви роботи

Зібрались стати, то турботи

Про форму зразу постають

Усі косинки дістають,

Фартух на плечі одягають,

Взуття змінить не забувають!

А далі все по-черзі, знай,

Для голок подушку придбай,

Та щоб булавки й голки в ній

Нові були. В іржі – не смій

Узять тупі, зігнуті вістря.

Їх викинь в спеціальне місце.

Щоб ножиці – по праву руку,

Зімкнуті леза, як науку

Затям собі, а передати –

До себе лезами тримати!

Було щоб світло і до роботи відстань

Тридцять сантиметрів, а місце

Робоче завжди у порядку,

А як втомивсь – зроби зарядку!

Повчально, дякую, сідай

Маєш відмінно, пам’ятай!

Ідемо далі. Пропоную

Всім встати. Покажу я

Кишені нашої обробку

У послідовності уроку.

Ось, маємо деталі крою:

Є дві обшивки з основною

Деталлю разом, мішковину

З підкладки маєм. В середину

Повздовжник треба з флізеліну.

Усі деталі основні

Із виворітної сторони

Позначим змилком

Обшивки також продублюєм

Та їх удвоє запрасуєм.

Ну а поки ще до праски,

Не потрібно зовсім казки,

Про безпеку прасування

Нам розказує Богдана

Перше, ніж до праски стати

Килимок гумовий мати

Треба в себе під ногами,

За дріт не братися руками!

Вмикать за вилку й вимикати,

Водою праску не скропляти,

Не перевірять нагрів руками,

На шнур не ставить підошвами.

З вивороту прасувать по всьому.

Пропрасувальник треба з льону.

Що ж бездоганно, молодець!

Маєш відмінно. На кінець

Розмітку мусимо зробити

Кишені входу, щоб пришити

Нам якісно аж дві обшивки

Ми позначаєм під лінійку

Початок і кінець кишені

І місце розрізу. Від неї

Дві лінії допоміжні…

Допоможуть вам й мені!

На відстані 0.6 від краю

Я на обшивках намічаю

Теж лінії, а ширина –

Це вхід в кишеню, величина одна!

Після розмітки наметаю

Обшивки. Я вже знаю,

Що зрізи їхні в середину,

А відстань – це 0.6 від згину!

Як наметали – перевірте,

Дифекти – це страшне, повірте!

Якщо все добре – до машини,

А техніку безпеки з ними

Нам Люда, певно, розповість

Вона у групі в нас не гість!

Що ж, до машинної роботи

Хто приступити з вас не проти,

Тому, посмію нагадати,

Що про безпеку пам’ятати

Потрібно дуже!

Милий друже,

Ти перевір перед початком,

Чи все з машиною впорядку!

Заземлення і справність дроту,

Чи голка гідна для роботи?!

Заправ машину й якість строчки

Спочатку спробуй на шматочку.

Робоче місце завжди чисте

Зміняти голку – як стоїть ще

Мотор машини нерухомо.

Скінчив роботу – то потому

Машину вимкни й незабудь ще,

Прибрать своє робоче місце.

Чудово! Кожен пам’ятайте

І правил цих не зневажайте!

Тобі ж спасибі, маєш десять

А вам, звичайно ж доведеться,

Уважно ще прослідкувати,

Як слід обшивки пришивати!

Почнемо з закріпки звичайно,

І рівні строчки, це повчально

Від краю в край кишеня рівна,

Робота клопітка! Це вірно!

Усе вдалося, далі нитки

Всі тимчасові видалю, а звідки

Нам вхід в кишеню розрізати?

Це мусите запам’ятати!

Від середини – в різні боки,

Ну і на кутик ріжем, поки

До строчки міліметр лишиться ,

Ніхто хай тут не метушиться,

Бо переріжете – і все!

Зіпсуєте цим усе!

Обшивки виметати треба,

Вхід заметати є потреба.

Косими робим це стібками,

Припрасували й за кутами

Слід виконати дві закріпки.

Так, перейдемо до підкладки!

Підзор завчасно обметати,

На край підкладки наметати

І настрочити по обметці,

Наступна дія як зоветься?

Пришить підзор і зним підкладку

До зрізу верхнього спочатку

В шов обшивки пришивання

Усі докласти слід старання!

А нижній зріз мішковини

До нижньої слід сторони

Обшивки вміло пристрочити,

Мішковину слід двіччі зшити,

Й кути повторно застрочити!

Обметка зрізів, певна річ,

Ну й праска, тут корисна річ!

Кишеню слід припрасувати,

Все перевірити і здати!

На цьому все! Бажаю вдачі!

Скаладна робота – лиш ледачим!

Усім вам успіху бажаю,

А хто забув, то нагадаю!

Є папки вам у допомогу,

Ще інструкційні. Тож тривогу

Свою сховайте у кишені

І шийте в рамку всі кишеню!!!

А щоб затямили, нівроку,

Щоб всяк забув складну мороку,

Прошу за майстром - до машини.

Відшию швидко, без упину

Кишеню в рамку, як взірець!

А хто повторить – молодець!

Тож переходимо сміливо

Від віршів – в прозу. Все! До діла!

Майстер відшиває зразок кишені в рамку згідно технічних умов з детальним роз’ясненням виконуваної роботи.

Підводить підсумки уроку з поясненням можливих дефектів та способами їх усунення.

Пропонує учням відшити зразки кишені в рамку, використовуючи наочність та презентацію до теми.

Інструкційна карта

Обробка прорізної кишені в рамку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з\п* | Назва робіт | ТУ виконання | Дифекти | Спосіб усунення |
| 1 | Продублювати обшивки | З виворітної сторони | Неякісно виконане дублювання | Виконати дублювання згідно технічних умов |
| 2 | Запрасувати обшивки | Виворітними сторонами у середину | Нерівно запрасовані обшивки | Виконати запрасування згідно ТУ |
| 3 | Проклеїти повздовжник | З виворітної сторони | Нерівно приклеєний повздовжник | Проклеїти повздовжник згідно ТУ |
| 4 | Намітити місце розміщення кишені | Трьома лініями | Неякісно виконана розмітка | Витерти крейдяні лінії та намітити кишеню згідно ТУ |
| 5 | Приметати та пришити обшивки | По намічених лініях | Нерівно пришиті обшивки | Видалити нитки пришивання та пришити обшивки згідно ТУ |
| 6 | Розрізати вхід в кишеню | Від середини, на кутики, не дорізаючи до строчки 1-2мм. | Неякісно виконане розрізання входу | Перевірити роботу та розрізати вхід у кишеню згідно ТУ |
| 7 | Виметати обшивки та заметати вхід у кишеню | Прямими та косими стібками | Неякісно виконані ручні роботи | Видалити нитки. Виконати виметування, заметування згідно ТУ |
| 8 | Застрочити кути, припрасувати кишеню | Під прямим кутом | Неякісно застрочені кути | Видалити нитки та застрочити згідно ТУ |
| 9 | Настрочити підзор на мішковину | По обметаному краю | Нерівно виконане застрочування | Видалити нитки та виконати застрочування згідно ТУ |
| 10 | Пришити підзор з мішковиною у шов пришивання верхньої обшивки | Від початку до кінця строчки | Неякісно або нерівно виконане пришивання | Видалити нитки та пришити підзор згідно ТУ |
| 11 | Пришити нижній зріз мішковини до нижньої обшивки | Шириною шва 11см | Неякісно виконане пришивання мішковини | Видалити нитки та пришити мішковину згідно ТУ |
| 12 | Зшити мішковину кишені | Подвійною строчкою, повторно закріплюючи кути | Неякісно виконане зшивання мішковини | Видалити нитки та виконати зшивання згідно ТУ |
| 13 | Обметати зрізи | На краєобметочній машині 51-Акл | Неякісна обметка зрізів | Видалити нитки та виконати обметування згідно ТУ |
| 14 | Почистити та відпарити кишеню | Через пропрасувальник | Неякісно виконано кінцеве ВТО | Відпарити кишеню згідно ту згідно ТУ |